WRM-100(RS) R/W MODULE

2007년 7월 4일

1.  Read Command

Stx R <Address> ; <Key 6 Byte> Etx

<---	Ack Cr    Command OK

<---   Nak Cr    Command Error

<Wait Card>

<---	< Data > Cr	Read OK 시

<---	Can(18H) Cr	Error 시

2.  Write Command

Stx W <Address> ; <Key 6 Byte> ; < Data 16 Byte > Etx

<---	Ack Cr    Command OK

<---   Nak Cr    Command Error

<Wait Card>

<---	Eot  Cr	OK 시

<---	Can(18H) Cr	Error 시

3. Write Card to Same Card

Stx Z  < Data 16 Byte > Etx

<---	Ack Cr    Command OK

<---   Nak Cr    Command Error

<Wait Card>

<---	Eot  Cr	OK 시

<---	Can(18H) Cr	Error 시

4. Change Key Value Command

Stx C  <Address> ; <Key 6 Byte> ; < New Key 6 Byte > Etx

<---	Ack Cr    Command OK

<---   Nak Cr    Command Error

<Wait Card>

<---	Eot  Cr	OK 시

<---	Can(18H) Cr	Error 시

5. Command Canceal

Sub(1AH)  --->

<---	Eot Cr

6. 카드 존재 여부 Check Command

ENQ(05H)  --->

<---	Eot(0x03) Cr   카드없음

<---	Dle(0x10) Cr   카드있음

Address : 02 - 63 까지

TX CNT : 01 - 15 까지

Key A   : 6 Byte

Address 값

0    1     2     3       *   -> 사용불가

4    5     6     7

8    9    10    11

12   13    14    15

16   17    18    19

20   21    22    23

24   25    26    27

28   29    30    31

32   33    34    35

36   37    38    39

40   41    42    43

44   45    46    47

48   49    50    51

52   53    54    55

56   57    58    59

60   61    62    63