▣ 효율적이고 편리한 카드리더기 ▣

WSC-100

사 용 설 명 서

(주)위테크산업

A급기기 - 이 기기는 업무용으로 전자파 적합등록을 한 기기이오니, 판매자 또는

사용자는 이점을 주의하시기 바라며, 만약 잘못 판매 또는 구입하였을

때에는 가정용으로 교환하시기 바랍니다.

[참고] 본 사용 설명서에 관하여...

본 사용 설명서는 2009년 07월을 기준으로 제작되었으므로, 제품의 질적 향상을

위하여 사전에 예고 없이 변경될 수도 있으며, 만일 변경 사항이 발생된 경우,

사용 설명서 제작 이후에 변경된 사양에 대해서는 당사 홈페이지 자료실에 게재

할 예정이오니 참조하기 바랍니다.

그리고 사용 전에 본 사용 설명서를 끝까지 자세히 읽어보신 후에 사용하시기

바랍니다. 또한 모든 사용자 분들의 원활한 사용을 위해서, 사용상의 문제점이나

궁금한 점들은 본 사용 설명서 적혀있는 연락처로 문의하여 주시기 바랍니다.

(주)위테크산업    2009, AII right reserved

--------------------------------------------------------------------

T E L  : 02) 2081 - 1951

F A X  : 02) 2081 - 1830

Http://www.wetek.co.kr

목              차

=======================

1. I.C CARD DRIVER 설치 ………………………………………………PAGE4

2. I.C CARD TEST ……………………………………………………… PAGE6

1. I.C DRIVER 설치

1. (주)위테크 산업에서 제공해 드리는 SMARTCARD DRIVER를 실행시킵니다.

2. 설치 프로그램이 완료가 되면 장치 관리자로 이동 합니다.

(XP기준 : 내컴퓨터 -> 속성 -> 하드웨어 -> 장치 관리자)

3. 아래 그림과 같이 스마트카드 판독기가 설치된 것을 확인할 수 있습니다.

2. I.C CARD  TEST

1. PC USB PORT에 WSC-100을 연결 합니다.

2. 장치관리자 (XP기준 : 내컴퓨터 -> 속성 -> 하드웨어 -> 장치 관리자)에 스마트 카드

판독기가 아래 그림과 같이 올라옵니다.

※ 만약에 스마트 카드 판독기 장치가 올라오지 않거나 장치 관리자에 “!” 표시로 충돌이

발생하면 (주) 위테크 산업에서 제공해 드리는 드라이버를 설치하여 주시기 바랍니다.

(설치화면은 1. SMARTCARD DRIVER 설치 참조)

3. 제품 구매시 제공해 드린 SmartTester 프로그램을 실행시킵니다.

4. 아래 화면과 같이 역 삼각형을 클릭합니다.

5. 그럼 아래와 같이 각각의 포트가 나옵니다.

※ 이번의 경우에는 아까 장치관리자에 올라온 "Generic Usb Smart Card Reader 0"을

클릭합니다

6. 그리고 스테이터스 상태를 보기위해 아래 그림에서 동그라미친 “<<” 부분을 클릭합니다.

7. 그럼 스테이터스 창이 열립니다

8. WSC-100에 I.C CARD(SMARTCARD)를 꽂습니다

9. 카드에서 정보를 읽어 오기 위해 연결한 포트를 열기위해 "OPEN"을 클릭합니다.

10. 스테이터스 창에 포트가 열렸음을 알려줍니다.

11. ATR을 읽어오기위해 "PWR ON"버튼을 클릭합니다

12. 그럼 아래 그림과 같이 ATR 코드가 올라 옵니다.

※ I.C CARD(SMARTCARD)의 사용 명령은 ISO 7816 1/2/3/4 규격에 의해 사용됩니다.