Electronic Engineering & Manufacturer

좁은공간으로부터 해방 --------

WMK-27  주요사양

KEY SWITCH TYPE      체리 Mechanical

LAY OUT                27 KEYS

LIFE CYCLE             20,000,000 CYCLES

TOTAL TRAVEL          4□

INTERFACE              IBM/AT, PS/2 호환

MSR TYPE               ISO-Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ

JIS-Ⅱ

DIMENSION              105 X 200 X 34

27 KEY MSR 키보드의 주요특징

□  MSR을 장착하여 조작자 CARD, 고객 CARD, 통장등 기사용중인 CARD나 통장을 사용할 수

있으며 필요에 따라서는 특수사양도 지원 가능합니다.

□  사용자가 원하는 KEY만을 사용하므로 좁은공간에서의 사용이 가능하며 조작자의 피로도가

적습니다.

□  기존의 키보드를 WMK-27에 연결할 수 있으므로 기존 키보드의 사용이 필요할시 별도의

조작없이 사용이 가능합니다.

□  사용하고 계신 PC/AT, 386, 486, 586 등의 교환 및 접속사용이 가능합니다.

□  사용자의 특수사양 필요시 사양변경 및 개발제작도 가능합니다.